****


**MANUAL DE INSTALAÇÃO**

São Paulo – 2019

BandTec


**1ºPasso:**

Conecte o sensor de presença TCRT5000 ao Arduino via Jumper em suas devidas conexões



**2ºPasso:**

Use os seguintes códigos a seguir para subir no Servidor Node, para que possa adquirir suas devidas informações




**3ºPasso:**

Conecte o Arduino no servidor node e inicie o servidor.

**4ºPasso:**

Efetue o login no nosso site



**5ºPasso:**

Na parte de cima aparecerá os alertas dos estabelecimentos



Abaixo os gráficos estatísticos

